
**Инструкция по сборке “Арка Большая Ладога”**



***Соединитель труб, плотно вставить внутрь арки***

***Колья вбить в землю***

***Дуга крепится прямой стороной к стойкам, закругленной стороной ко второй дуге***

***Дуга крепится прямой стороной к стойкам, закругленной стороной ко второй дуге***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **номер детали** | **Элементы:** | **Кол-во Шт.** |
| **№ 1** | IMG_20160226_131400_HDR**Крепежная колодка 4X** | **18** |
| **№ 2** | IMG_20160226_131155_HDRC:\Users\Роман\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20151021_102244_AO_HDR.JPG**Крепежная колодка 5X** | **6** |
| **№ 3** | C:\Users\Роман\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20151021_102234_AO_HDR.JPG  **Ø 32. шр.150** | **4** |
| **№ 4** | C:\Users\Роман\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20151021_102103_AO_HDR.JPG**Ø 32. дл.129** | **4** |
| **№ 5** | C:\Users\Роман\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20151021_102304_AO_HDR.JPG**Ø 32. “С” дл.30** | **4** |
| **№ 6** | **Ø 32. “С2” дл.30** | **2** |
| **№ 7** | C:\Users\Роман\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20151021_102049_AO_HDR.JPG**Ø 16.**  **Перем. дл. 60** | **34** |
| **№ 8** | C:\Users\Роман\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20151021_102304_AO_HDR.JPG**Ø 32. “C” Колья** | **4** |
| **№ 9** | C:\Users\Роман\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\atKPO0aZdNg.jpg **Соед. Прям. 16 №0** | **21** |
| **№ 10** | C:\Users\Роман\Desktop\защелки\IMG_20151017_092447_AO_HDR.jpg**Крышка 32** | **2** |
| **№ 11** | C:\Users\Роман\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tHrNwXynSic.jpg  **Концевик 16 – 32** | **68** |

